**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Полтавська митниця; вул. Кукоби Анатолія, буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** вогнегасники за кодом ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання».

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-12-06-011595-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. **Інформація про предмет закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015 (CPV): 35110000-8 – Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасники)** |
| Вид предмета закупівлі | **Товар** |
| Строк поставки товару | **До 31.12.2023 року** |
| Очікувана вартість закупівлі | ***\_\_\_ грн. \_\_ коп. з/без ПДВ (запропонована Учасником вартість товару)*** |
| Кількість,обсяг закупівлі | **14 штук** |
| Адреса поставки товару: | **вул. Кукоби Анатолія, буд. 28, м. Полтава, Полтавська область** |

1. **Технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики товару,**  **відповідність нормативній документації,**  **кресленик, каталоговий номер,**  **комплектація, тощо.** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1.** | **Вогнегасник порошковий ВП-2** | Даний вогнегасник повинен відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.  Вогнегасник порошковий ВП-2 є первинним засобом пожежогасіння і призначений для гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин), класу В (горіння рідких речовин), класу С (горіння газоподібних речовин) та електрообладнання, що знаходиться під напругою електричного струму до 1000 Вт з відстані не менше 1 метра.  Вогнегасник не призначений для гасіння загорянь лужних, лужноземельних металів і речовин, горіння яких може проходити без доступу повітря класу D.  **Технічні вимоги:**   * + Вид вогнегасної речовини: порошок вогнегасний;   + Місткість корпусу, л 2,4 ± 0,1;   + *Маса вогнегасної речовини, кг 2* ± 0,06;   + Діапазон температур експлуатації, оС від мінус 20 оС до плюс 50 оС;   + Робочий тиск у корпусі вогнегасника, МПа (кгс/см2) 1,6 ± 0,2 (16 ± 2);   + Довжина струменя вогнегасної речовини, м, не менше 3,0;   + Тривалість викидання вогнегасної речовини, с, не менше 6;   + Вогнегасна здатність, щодо гасіння модельного вогнища пожежі класу А – 1А, класу В – 34 В;   *Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.*  **Гарантійні зобов’язання:**  Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців  **Умови зберігання:**  Відповідно до нормативного документу виробника.  **Умови транспортування:**  Відповідно до нормативного документу виробника.  **Умови пакування, маркування:**  Відповідно до нормативного документу виробника. | **шт.** | **3** |
| **2.** | **Вогнегасник порошковий ВП-5** | Даний вогнегасник повинен відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.  Вогнегасник порошковий ВП-5 є первинним засобом пожежогасіння і призначений для гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин), класу В (горіння рідких речовин), класу С (горіння газоподібних речовин) та електрообладнання, що знаходиться під напругою електричного струму до 1000 Вт з відстані не менше 1 метра.  Вогнегасник не призначений для гасіння загорянь лужних, лужноземельних металів і речовин, горіння яких може проходити без доступу повітря класу D.  **Технічні вимоги:**   * + Вид вогнегасної речовини: порошок вогнегасний;   + Місткість корпусу, л 6,6 ± 0,3;   + Маса вогнегасної речовини, кг 5 ± 0,1;   + Діапазон температур експлуатації, оС від мінус 20 оС до плюс 50 оС;   + Робочий тиск у корпусі вогнегасника, МПа: (кгс/см2) 1,6 ± 0,2 (16 ± 2);   + Довжина струменя вогнегасної речовини, м, не менше 3,5;   + Тривалість викидання вогнегасної речовини, с, не менше 9;   + Вогнегасна здатність, щодо гасіння модельного вогнища пожежі класу А – 3А, класу В – 89В;   *Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.*  **Гарантійні зобов’язання:**  Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців  **Умови зберігання:**  Відповідно до нормативного документу виробника.  **Умови транспортування:**  Відповідно до нормативного документу виробника.  **Умови пакування, маркування:**  Відповідно до нормативного документу виробника. | **шт.** | **4** |
| **3.** | **Модуль пожежогасіння автоматичний поверхневий СПРУТ-12 (п) або еквівалент** | Даний вогнегасник повинен відповідати вимогам ДСТУ 3972 – 2000 Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.  Модуль пожежогасіння СПРУТ-12 (п) призначений для використання і ефективного застосування в складі швидкодіючої автоматичної установки для гасіння загорянь. Даний модуль пожежогасіння має максимальну масу заряду (порошку для гасіння загоряння) 12 кг і може використовуватися з достатнім ступенем ефективності для пожежогасіння поверхневого типу загоряння з інерційністю спрацьовування датчика до 1 секунди в невеликих і середніх за площею та обсягом просторах і приміщеннях.  **Технічні вимоги:**  Вага, (кг) – 17,8  Висота (мм) - 365  Тиск при випробуванні, МПа (кгс / см²) - 20 Атм  Гарантійний термін (міс) - 24  Висота монтажу (м) – 4,5  Комплектація - Виріб, паспорт, гарантійний талон.  Маса заряду, (кг) - 15  Монтаж - Підвісний  Об'єм (л) - 15  Об'єм гасіння (м³) - 150  Площа гасіння (м²) - 75  Тривалість подачі вогнегасної речовини, (сек) - 4  Робочий тиск (МПа) – 1,4  Мова документації - український  Тип гасіння - Поверхневе  Температура спрацювання, ° C - 68  Країна виробник – Україна  *Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.*  **Гарантійні зобов’язання:**  Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців  **Умови зберігання:**  Відповідно до нормативного документу виробника.  **Умови транспортування:**  Відповідно до нормативного документу виробника.  **Умови пакування, маркування:**  Відповідно до нормативного документу | **шт.** | **7** |

1. Запропонований Учасником Товар повинен бути новим, виробленим протягом поточного року**,** мати відповідну технічну документацію та відповідати технічним характеристикам, встановленим в Технічних вимогах, викладених у даному додатку до тендерної документації*.*

2. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

3. Весь Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує його захист від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке дає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4. В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки Товару, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки Товару до місця поставки, його складання та встановлення (у разі необхідності), завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов’язані з виконанням договору.

5. Вогнегасники повинні відповідати вимогам: ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка та ДСТУ 3972–2000 Техніка пожежна і бути сертифікованим в установленому порядку - ***Учасник повинен надати гарантійний лист****.*

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2023 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 67400,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 67400,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.