**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Полтавська митниця; вул. Кукоби Анатолія, буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі будівлі Полтавської митниці за адресою: м. Полтава, вул. Кукоби Анатолія, буд.28. (ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) за кодом ДК 021:2015 – 45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»

 **3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-08-28-004963-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі будівлі Полтавської митниці за адресою: м. Полтава, вул. Кукоби Анатолія, буд.28. (ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**

**за кодом ДК 021:2015 – 45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»**

**Технічні та інші вимоги:**

 1. Ціну тендерної пропозиції Учасник визначає згідно з кошторисними нормами України в будівництві «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі АВК-5, та у форматі “PDF” чи “JPEG”.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі тендерної документації Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати:

 - Договірну ціну;

 - Дефектний акт;

 - Локальний кошторис;

 - Підсумкову відомість ресурсів.

 2. Також, Учасник повинен надати копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника за напрямком: інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації на особу, яка склала та підписала наступні документи: Договірну ціну, Дефектний акт, Локальний кошторис, Підсумкову відомість ресурсів.

3. Довідку в довільній формі щодо гарантійного терміну не менше 5 (п’яти) років, якого Учасник зобов’язується дотримуватись після виконання робіт.

4. У разі зниження ціни за результатами аукціону, Переможець надає остаточні розрахунки за статтями витрат Договірної ціни у відповідності до кошторисних норм України в будівництві «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 в паперовому варіанті на момент підписання договору.

 5. Усі матеріали, які будуть використовуватись під час виконання робіт, повинні бути якісними, новими та такими, що не були у використанні, про що Учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

 6. На працівників, які будуть залучені до виконання робіт, необхідно надати видані уповноваженою організацією протокол або витяг з протоколу або посвідчення щодо перевірки знань з охорони праці.

 7. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, визначеному Договором (Додаток № 2 до тендерної документації).

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає нормам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля), про що в складі пропозиції Учасником надається лист у довільній формі.

Всі види, об’єми і строки надання послуг повинні погоджуватись із Замовником. Роботи повинні надаватись згідно з умовами договору, вимогами діючої нормативно-технічної документації.

 Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з тендерною документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

 Виконавець повинен:

* мати відповідні документи та дозволи на дані види робіт/послуг, гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для надання послуг, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;
* при виконанні робіт/послуг дотримуватись вимог Закону України та нормативних актів про охорону навколишнього природного середовища, інших законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм і правил;
* забезпечити в період надання послуг необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умов санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті.

|  |
| --- |
| **Об'єми робіт:** |
| №з/п |  Найменування робіт і витрат  | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **Відділ №1. Ремонт покрівлі** |   |   |   |
|   | **Розділ №1. Демонтажні роботи** |   |   |   |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухи примикань парапетів, вентканалів, стін та елементи опорядження парапетів) | м | 398,2 |   |
| 2 | Прибирання вручну захисного шару з гравію, зукладанням в кучі на поверхні покрівлі | т | 18,41 |   |
|   | **Розділ №2. Ремонт покрівлі** |   |   |   |
| 3 | Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки парапетів |  м2 | 34 |   |
| 4 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,14 |   |
| 5 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 677,24 |   |
| 6 | Встановлення аераторів для плоских покрівель | шт. | 11 |   |
| 7 | Улаштування безрулонного покриття покрівлі зпінополіуретанових композицій методом напилювання, перший шар |  м2 | 598 |   |
| 8 | Улаштування безрулонного покриття покрівлі зпінополіуретанових композицій методом напилювання, кожен наступний шар |  м2 | 598 |   |
| 9 | Ремонт примикань методом напилювання безрулонного покриття з пінополіуретанових композицій, висота примикання 500 м, перший шар, стіни або парапети з цегли |  м | 264,13 |   |
| 10 | Ремонт примикань методом напилювання безрулонного покриття з пінополіуретанових композицій, висота примикання 500 м, кожен наступний шар |  м | 264,13 |   |
| 11 | Ремонт примикань методом напилювання безрулонного покриття з пінополіуретанових композицій, додавати або віднімати на кожні 100 мм зміни висоти примикання, перший шар, стіни або парапети з цегли |  м | -264,13 |   |
| 12 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,12 |   |
| 13 | Улаштування захисного шару з гравію (без вартостіматеріалів) |  м3 | 11,88 |   |
| 14 | Ущільнення гравію ручними трамбівками, товщина шару що трамбується до 0,1 м |  м3 | -11,88 |   |
|   | **Розділ №3. Ремонт парапетів** |   |   |   |
| 15 | Суцільне вирівнювання поверхонь парапетів, товщина шару 10 мм | м2 | 77,6 |   |
| 16 | Грунтування поверхонь парапетів перед суцільнимвирівнюванням | м2 | 77,6 |   |
| 17 | Улаштування каркасів із гнутих оцинкованих профілів, під облицювання профнастилом |  м2 | 152 |   |
| 18 | Облицювання поверхонь стальним профільованимлистом по готовому каркасу | м2 | 152 |   |
| 19 | Різання стального профільованого настилу | м різа | 115 |   |
| 20 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |   |
|   | **Відділ №2. Ремонт зливової каналізації** |   |   |   |
|   | **Розділ №1. Демонтажні роботи** |   |   |   |
| 21 | (Демонтаж) Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" |  м2 | 1,44 |   |
| 22 | (Демонтаж) Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм |  м2 | 1,44 |   |
| 23 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (ніша зливової каналізації на ІV-му поверсі) |  м3 | 0,18 |   |
| 24 | Розбирання трубопроводів з труб чавуннихканалізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (зливова каналізація на ІV-му поверсі) | м | 3,5 |   |
|   | **Розділ №2. Зливова каналізація** |   |   |   |
| 25 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3,5 |   |
| 26 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном |  м2 | 1,5 |   |
| 27 | Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими |  м2 | 2,1 |   |
| 28 | Оздоблення декоративними панелями із приклеюванням до стін клеєм |  м2 | 2,2 |   |
| 29 | Установка пластикових декоративних куточків позовнішньому периметру оздоблення ніші | м | 7,4 |   |
| 30 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" |  м2 | 1,44 |   |
| 31 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами"Армстронг" 600х600 мм |  м2 | 1,44 |   |

Перелік та об'єм витратних матеріалів, необхідних для виконання ремонту згідно з договором, визначається Переможцем самостійно відповідно до будівельних норм та в межах ціни договору.

Переможець даної процедури погоджується з гарантійним строком щодо наданих послуг впродовж 5 (п’яти) років.

 З метою більш коректного визначення вартості пропозиції Учасник, за бажанням, може здійснити огляд об’єкту в присутності представника Замовника для візуального уточнення об’єму робіт.

Обов’язкова наявність у штаті підприємства працівників за відповідною посадою (професією): покрівельник, монтажник (надати лист в довільній формі про те, що під час надання послуг будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці з додаванням сканованих копій дозволів на виконання небезпечних робіт, посвідчень монтажників, покрівельників (не менше 2-х осіб) на право виконання робіт на висоті).

 Обов’язкова наявність відповідальної особи з охорони праці на підприємстві (надати розпорядчий документ, що підтверджує відповідні повноваження відповідальної особи).

Примітки :

До уваги Учасників.

Відповідно до п. 7 розділу «Загальні положення» тендерної документації, усі документи, що передбачені (вимагаються) тендерною документацією, викладаються українською мовою. Документи, складені іншою мовою, повинні мати автентичний переклад українською мовою, завірений нотаріально або апостилем.

Відповідно до п. 8 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» у разі закупівлі робіт або послуг Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).

У разі якщо технічне завдання містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містять вираз «або еквівалент».

 **5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2024 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі**: 1305870,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 1305870,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.