ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Держмитслужба м. Київ , вул. Дегтярівська, 11г, ЄДРПОУ 43115923.**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2024-11-26-005015-a .

1. Предмет закупівлі: (зазначається назва предмета закупівлі та код ДК 021:2015 із застосуванням Єдиного закупівельного словника (див. пункт 2.3 розділу ІІ Порядку організації планування та проведення публічних закупівель в Державній митній службі України)).

Багатоканальний регістратор типу AMUR-USB-6/2, ДК 021:2015 32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалів

1. Обґрунтування доцільності закупівлі (чим зумовлена необхідність закупівлі, мета закупівлі, посилання на вимоги чинного законодавства).

Обсяги закупівель визначені відповідно до потреб замовника на 2024 рік.

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики).

Визначено відповідно до потреб замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікування вартості предмета закупівлі. Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на основі вивчення ринкових пропозицій в мережі Internet.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Загальні вимоги:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристики |
| 1. | Багатоканальний реєстратор типу AMUR-USB- 6/2 (система запису телефонних розмов), або еквівалент | шт | 1 | Тип шини: USB  Кількість каналів в одному пристрої: 2  Типи каналів: аналоговий телефонний, лінійний  Тип підключення: паралельне з трансформаторною гальванічною розв’язкою  Тип АЦП: 16-розрядний  Змінна частота оцифрування АЦП: 8, 16, 32, кГц  Змінна чутливість: 0 / 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9/12 дБ  Тип АРП: програмне  Смуга частот блоку узгодження з телефонними лініями: 0,2 - 7,6 кГц  Смуга частот визначається частотою дискретизації:  8000 Гц - від 200 Гц до 3400 Гц  16000 Гц - від 200 Гц до 7600 Гц  32000 Гц - від 200 Гц до 14200 Гц  Вхідний опір телефонних узгоджувачів по постійному струму: понад 9 МОм  Вхідний опір телефонних узгоджувачів по змінному струмі: більше 10 кОм  Пристрій виміру лінійної напруги на телефонній лінії для програмної установки рівня спрацьовування при підйомі слухавки  Електронний захист по перенапрузі узгоджувачів з телефонними лініями: вище 270 В  Струмообмежувальний захист на живлення + 5В і 12В: 500 мА  У склад реєстратора повинен входити зовнішній пристрій «типу AMUR-USB- 6/2, або еквівалент» з програмним забезпеченням  Гарантійний термін – 12 місяців |