**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**послуги з поточного ремонту вікон та частковою їх заміною приміщень громадської будівлі та гаражу Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова,24** ДК 021:2015 45420000 – 7 Столярні та теслярні роботи

**3. Ідентифікатор закупівель: —UA-2025-10-14-008706-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Назва предмету закупівлі**: послуги з поточного ремонту вікон та частковою їх заміною приміщень громадської будівлі та гаражу Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова,24**

**Перелік робіт/послуг, які необхідно виконати**:

Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з поточного ремонту металатластикових вікон з частковою їх заміною та послуги з заміни віконних блоків адмінбудівлі та гаражу Сумської митниці , відповідно до **технічної специфікації, а саме:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Найменування робіт/послуг | Один. виміру | Кількість |
| Склопакети | |  |  |
| 1. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 428 х 1600 | шт. | 2 |
| 2. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 454 х 1800 | шт. | 1 |
| 3. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 430 х 1805 | шт. | 1 |
| 4. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 428 х 1590 | шт. | 1 |
| 5. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 1123 х 548 | шт. | 2 |
| 6. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 452 х 1796 | шт. | 1 |
| 7. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 1018 х 492 | шт. | 1 |
| 8. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 430 х 1900 | шт. | 1 |
| 9. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 518 х 1610 | шт. | 1 |
| 10. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 517 х 1607 | шт. | 1 |
| 11. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 430 х 1627 | шт. | 1 |
| Віконні блоки | |  |  |
| 12. | Демонтаж пошкоджених віконних блоків | м2 | 23,112 |
| 13. | Встановлення віконних блоків 1750 х 1480 | шт. | 2 |
| 14. | Встановлення віконних блоків 1610 х 1480 | шт. | 1 |
| 15. | Встановлення віконних блоків 930 х 1480 | шт. | 7 |
| 16. | Встановлення віконних блоків 930 х 1490 | шт. | 1 |
| 17. | Встановлення віконних блоків 1530х 1480 | шт. | 2 |
| 18. | Установлення пластикових підвіконних дошок ПВХ 300мм | м/п | 5,1 |
| 19. | Установлення пластикових підвіконних дошок ПВХ 600мм | м/п | 4 |
| 20. | Установлення євро відливів 100 мм | м/п | 8,3 |

Вимоги до виконання робіт/послуги:

* Роботи/ послуги виконуються відповідно до **ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель»,** ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері та інших чинних нормативних документів.
* Виконавець повинен мати досвід виконання аналогічних робіт, відповідних спеціалістів та обладнання.
* Усі матеріали повинні бути сертифікованими в Україні.
* Вироби повинні мати **енергозберігаючі властивості**, клас повітропроникності не нижче 2-го
* Профіль WDS
* Фурнітура AXOR

**Технічні харистики склопакетів що підлягають заміні:**

* Склопакет: однокамерний (2 скла), товщиною не менше 24 мм, з енергозберігаючим напиленням та заповненням аргоном.
* Коефіцієнт опору теплопередачі склопакета: не менше **0,53 м²·°С/Вт**.

**Технічні харистики віконних блоків що підлягають заміні:**

* Тип конструкції: металопластикові вікна з профільної системи ПВХ.
* Монтажна ширина профілю: не менше **60 мм**.
* Кількість камер профілю: не менше **5 камер**.
* Армування профілю: сталеве, товщиною не менше 1,5 мм.
* Склопакет: однокамерний (2 скла), товщиною не менше 24 мм, з енергозберігаючим напиленням та заповненням аргоном.
* Коефіцієнт опору теплопередачі склопакета: не менше **0,53 м²·°С/Вт**.
* Фурнітура: протизламна, з мікропровітрюванням, фіксацією у кількох положеннях.
* Колір профілю: білий.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«**послуги з поточного ремонту вікон та частковою їх заміною приміщень громадської будівлі та гаражу Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова,24** »

відповідає очікуваному розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 128560,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2025 рік.