**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами**)**

Ідентифікатор закупівлі:UA-2025-10-17-008589-a

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Двері металеві  Код згідно з ДК 021:2015- 44220000-8 Столярні вироби |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі дверей металевих .  Розмір бюджетного призначення – 20 659,00 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить на дверей металевих 19 800,00 грн.  Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення. |

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Конструкція, кількість** | **Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі** | **Фактичні характеристики товару, що пропонується учасником**  **(не гірші за вимоги замовника)** |
| 1 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі  Клас вогнестійкості - EI60  Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин  Кількість стулок – 1шт.  Розмір дверної коробки, (мм) - 860х1800.  Використання -внутрішнє.  Тип відкриття – ліві.  Зовнішнє покриття - полімерне порошкове напилення (антивандальне)  Замок - вогнестійкий циліндричний, ключ-ключ.  Ручка – 1 шт, протипожежна.  Двері мають не менше 2 вогнетривких петель.  Дверне полотно: завтовшки не менше 52 мм виконане із сталевих листів неменше 1,2 мм зовні та всередині та заповнені негорючим ізоляційним матеріалом - вогнетривкою мінеральною ватою.  Товщина дверного короба: не менше 80 мм  Обов’язково необхідна наявність терморозширюючої протипожежної стрічки.  ***При установці дверей потрібно здійснювати монтаж з використанням протипожежної піни.***  **Гарантія: неменше 12 місяців.**  **Якість та комплектність відповідно до ДСТУ Б В.2.6-77:2009**  **ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.** |  |

\**Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент.*

Товар, запропонований учасником має бути новий і такий, що не був у використанні, без будь-яких пошкоджень, виготовлений з якісного матеріалу та відповідати технічним вимогам, встановленим Замовником у цьому додатку до тендерної документації.

**Розміри, зазначені в технічній специфікації, приблизні. Перед початком виготовлення Постачальник проводить заміри по місцю поставки та монтажу товару та несе повну відповідальність за відповідність розмірів виготовлених дверей металевих протипожежних.**

Учасник визначає ціни на товари, що він пропонує поставити, з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування та усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду.

Транспортні послуги та інші витрати (заміри, пакування, доставка, навантаження, розвантаження, демонтаж старих дверей, монтаж нових, встановлення, введення в експлуатацію, гарантійне обслуговування) здійснюються за рахунок Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар. Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання.

**Гарантійний термін неменше 12 місяців. На підтвердження вимоги надати гарантійний лист.**

**Місце поставки**: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

**Строк поставки товару**: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 01.12.2025.

**Для підтвердження відповідності запропонованого товару вищезазначеним вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції надає:**

1. Сертифікат відповідності на протипожежні двері - офіційний документ, який підтверджує, що двері відповідають вимогам пожежної безпеки та мають відповідний клас вогнестійкості та паспорт на виріб.

2. Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, довідку на бланку учасника (у разі наявності) «Довідка про фактичні характеристики товару» за наведеною формою із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару).