Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*
(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-14-000913-a   
 
	 Назва предмета закупівлі
	Зарядна станція 
Код згідно з ДК 021:2015 – 31430000-9 – Електричні акумулятори

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі зарядної станції необхідної при відключенні електроенергії.
Розмір бюджетного призначення – 15 999,00 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 13 155,23 грн без ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3  розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Номенклатурні позиції:
	№
	Назва товару
	Код згідно з
ДК 021:2015
	Кількість товару
	Одиниця виміру

	1
	Зарядна станція
	31430000-9 Електричні акумулятори
	1
	шт.


Вимоги замовника до товару:
	№
	Назва товару
	Технічні вимоги

	1
	Зарядна станція
	Спосіб зарядження: сонячна панель, мережа; 
Ємність: не менше 320 Вт/год.
Номінальна потужність: не менше 600Вт.
Вихідні інтерфейси: прикурювач, 1 х розетка 220В, 2х USB  Type C, 2х USB  Type А;
Особливості: з дисплеєм, з ручкою, чиста синусоїда, функція ДБЖ;
Тип акумулятора: LifeP04 (літій-фосфато-залізний);
Життєвий цикл акумулятора: не менше 3000 циклів;
Призначення: для котлів, для смартфонів, інше.
Гарантія: не менше 60 міс.


*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».
Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар (у випадках, передбачених законодавством України). Пакування та маркування товару, що поставляється за даним договором, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання.
Місце поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюється однією партією.
Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026.
Для підтвердження відповідності запропонованого товару вищезазначеним вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції надає: 
1) Документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника (сертифікат відповідності/паспорт якості на товар тощо);
2) Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, довідку на бланку учасника (у разі наявності) за наведеною нижче формою із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару); 
3) Гарантійний лист про термін гарантії не менше 60 місяців.
Форма «Довідка про фактичні характеристики товару»
	Назва товару
	Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі
	Фактичні характеристики товару, що пропонується учасником 

	1. Зарядна станція

	Назва виробника або торгової марки, країна походження
	Учасник зазначає виробника або назву торгової марки, країну походження

	Зарядна станція
	Спосіб зарядження: сонячна панель, мережа; 
Ємність: не менше 320 Вт/год.
Номінальна потужність: не менше 600Вт.
Вихідні інтерфейси: прикурювач, 1 х розетка 220В, 2х USB  Type C, 2х USB  Type А;
Особливості: з дисплеєм, з ручкою, чиста синусоїда, функція ДБЖ;
Тип акумулятора: LifeP04 (літій-фосфато-залізний);
Життєвий цикл акумулятора: не менше 3000 циклів;
Призначення: для котлів, для смартфонів, інше.
Гарантія: не менше 60 міс.
	



        (Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності))



