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                             Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ    

                                         Державної митної служби України
 (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
                                          ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, 76005 м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно  кожного  лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й  частин  предмета  закупівлі (лотів) (за наявності): «Ворота секційні підйомні» за кодом ДК 021:2015 – 44220000-8  Столярні вироби. 
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-11-06-009762-a.
4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 130 600,00 гривень з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін. 
5. Розмір бюджетного призначення: 130 600,00 гривень з ПДВ, відповідно до кошторису Івано-Франківської митниці на 2026 рік (спеціальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».  
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі   
Ворота секційні підйомні 

за кодом ДК 021:2015 – 44220000-8  Столярні вироби
Предмет закупівлі: «Ворота секційні підйомні» за кодом ДК 021:2015 – 44220000-8  Столярні вироби (далі – Товар).

Місце поставки Товару:  м. Івано-Франківськ.

Строк поставки Товару:  до 21.12.2026 року.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характери стики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Найменування товару (марка, модель, кількість, тощо)
	Ворота секційні підйомні:

СП.Р.NOVA PRO.Г.КП;

1 шт; 

Електромеханічний привід модель 40.



	Обсяг 
	1 комплект.

	Технічні характеристики і застосування товару
	Розмір отвору воріт: ширина – 3000 мм, висота – 2930 мм; 
Колір сендвіч-панелі з зовнішнього боку: RAL7016

Сірий антрацит;

Колір сендвіч-панелі з внутрішнього боку: RAL9010

Чистий білий;

Тип полотна (малюнок і тиснення панелей);

Комплект для автоматизації воріт JM.4 9B TRAINO CINGHIA 950N;

Рейка зубчаста ремінна PTCL4 5B RAIL;

Пульт дистанційного керування (2-канальний передавач) TO.GO2VA;

Кнопкова станція IPB.NC.

	
	Тип монтажу: Стандартний (H = 450 мм);

Обмежувач ходу полотна: Демпфер пружинний

Засув: встановлювати;

Розташування фурнітури: праворуч;

Тип ручки: Ручка двостороння HGI-40.007;

Ресурс пружин: 25 000 циклів; 

Пофарбовані торсійні пружини;

Сторона встановлення приводу/редуктора: праворуч;

Тип упаковки: вертикальна.


	
	Теплоізоляція:

Товщина сендвіч-панелі 40 мм;

- заповнення сендвіч-панелі екологічним матеріалом –

пінополіуретаном (IPN) без фреону щільністю 41 кг/м3;

- сендвіч-панель з подвійним ущільненням (має два контури герметизації) - EPDM-ущільнювач у верхньому

оголовку панелі та ущільнювач із спіненого каучуку 20×8 мм у нижньому замку панелі;

- сендвіч-панель з виконаним терморозривом, що відокремлює внутрішній сталевий лист металу від зовнішнього, забезпечуючи розрив холодного моста;

- двопелюсткове ущільнення EPDM з великою повітряною  камерою у кутових стійках;

- двокамерний нижній ущільнювач з упорами з обох сторін;

- відсутній місток холоду в кінцевому профілі (прихований монтаж);

- регульовані проміжні та верхні кронштейни дозволяють регулювати щільне примикання полотна воріт до отвору;

- Коефіцієнт теплопровідності – 1 Вт/мК = 60 см цегляної кладки.

Товщина сталевої стрічки, з якої виготовлені сендвіч-панелі, становить від 0,45 мм до 0,6 мм;

- наявність у конструкції сендвіч-панелі посилених заставних;

- надійна фіксація петель та кронштейнів у три листи металу (подовжені шурупи 25 мм);

- сталева стрічка сендвіч-панелей має покриття з цинк Optigal ZM100 (Zn-Al-Mg), яке створено методом гарячого

цинкування сталевої стрічки у ванній Цинку+Алюмінію+Магнію;

- Декоративне покриття сендвіч-панелі з обох боків з

поліуретану або поліестеру товщиною до 50 мкм;

- Декоративне покриття бічних накладок (цинк+порошкове

фарбування) забезпечує стійкість до корозії;

- ресурс пружин для всіх типів монтажу 25000 циклів;

- сталевий кінцевий профіль товщиною 2 мм забезпечує жорсткість полотна воріт завширшки до 7000 мм;

- посилена рама воріт включає кутові стійки товщиною 2 мм, наявність мірної планки (С-профіль) збільшує жорсткість конструкції і витримує діагоналі рами воріт;

ролики з підшипниками кочення закритого типу забезпечують плавність ходу та безшумну роботу.

сендвіч-панелі виготовлені відповідно до стандарту EN 13501, який є загальноєвропейською класифікацією для будівельних виробів на вогнестійкість та реакцію на вогонь.

	
	Хвіртка з низьким порогом 100 мм WDL-40, 1-шт.  

Колір профілів обрамлення хвіртки: A00-D6 Срібло;

Напрямок відчинення: Праворуч;

Колір ручки хвіртки: A00-D6 Срібло;

Поріг виготовлений із алюмінієвого екструдованого

профілю. Металеві ручки – надійний захист від злому;

уловлювачі - захист від провисання стулки протягом

усього терміну служби; лінійний доводчик – зручність

експлуатації.

	
	Підвіс: CS-5 шт-4;

Высота: 1500 мм.
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     З метою підготовки пропозиції Учасник має можливість відвідати Об’єкт для попереднього огляду місця встановлення секційних воріт (здійснення візуального огляду, замірів, оцінки монтажних поверхонь тощо).

    Доступ до Об’єкту можливий за попереднім наданням Заявки на обстеження (далі – Заявка) до представника Замовника за номером телефону: (0342) 783806.

      Обстеження Об’єкту можливо провести в робочі дні з 9-30 до 17-00 в супроводі представника Замовника при наявності  Заявки та паспорта особи, зазначеній в Заявці.

Технічні вимоги та порядок постачання товару:
1. Учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

2.  Товар повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. 

3. Учасник визначає у тендерній пропозиції ціни на товар, що він пропонує поставити без ПДВ, але з урахуванням усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником.

4. Всі основні  компоненти  товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється.

5. У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

6. Товар повинен мати супровідні документи: рахунок, видаткову накладну, документи, що підтверджують його якість тощо. Також наявність сертифікатів відповідності, паспортів, гарантійних талонів.  
7. Товар повинен бути упакований  таким чином,  щоб забезпечити його збереження та запобігти пошкодженню, деформації під час транспортування та розвантаження.

Закупівля товару здійснюється разом із супутніми послугами, вартість яких включається до ціни тендерної пропозиції Учасника, зокрема:

            • демонтаж наявних воріт;


• монтаж та встановлення нових воріт;


• проведення необхідних налагоджувальних робіт.
Вимоги до гарантії:

Гарантійний строк на поставлені секційні ворота має становити не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації автоматики - 24 місяці. Наданий гарантійний строк не може бути меншим за строк, встановлений заводом-виробником.
