Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*
(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-11-12-011234-a   
	 Назва предмета закупівлі
	Охоронне обладнання (сирена, датчики руху, камери відеоспостереження)
Код згідно з ДК 021:2015 – 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі охоронного обладнання для розширення діючої системи відеоспостереження та охорони адмінбудівлі митниці.
Розмір бюджетного призначення – 25 696,99 з ПДВ грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 20 538,90 грн без ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3  розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.
НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:
Таблиця 1
	№ з/п
	Назва товару
	Код згідно з ДК 021:2015
	Одиниця виміру
	Кількість товару

	1
	Сирена Ajax HomeSiren або еквівалент*  
	35121000 - 8 Охоронне обладнання
	шт.
	1


	2
	Датчик руху Ajax Motion Protect або еквівалент*
	35121000 - 8 Охоронне обладнання
	шт.

	3


	3
	Камера відеоспостереження Ajax BulletCam (5/2.8) або еквівалент*  
	35125300-2 камери відеоспостереження для охоронних систем
	шт.
	2


	4
	Камера відеоспостереження Ajax BulletCam (5/4.0) або еквівалент* 
	35125300-2 камери відеоспостереження для охоронних систем
	шт.
	1




Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі

1. Сирена Ajax HomeSiren або еквівалент*
Таблиця 2
	Назва параметра
	Технічні вимоги

	Класифікація
	сирена

	Виробник
	Ajax 

	Модель
	HomeSiren

	Сумісність
	з наявним у Замовника приладом Ajax Hub 2 (4G) Jeweller, а також іншими хабами та ретрансляторами (Rex, Rex2) без використання сторонніх серверів, чи платних ліцензій

	Тип підключення
	бездротовий з двостороннім зв’язком та шифром

	Тип сповіщення
	звукове

	Дальність передачі бездротового сигналу
	до 2000 м (при відсутності перешкод)

	Діапазон робочих частот
	868,0−868,6 МГц

	Елемент живлення/напруга 
	CR123A х 2 батареї, напруга 3В

	Максимальна потужність радіосигналу
	до 20 мВт

	Гучність 
	налаштовується, 81−105 дБ на дистанції 1 м

	Захист від саботажу
	захист від підробки, оповіщення про глушіння сингала та втрату зв’язку

	Клас захисту
	IP50

	Призначення
	цілодобовий захист приміщення від несанкціонованого входу, звукове оповіщення про тривоги й події всередині приміщення, а також відлякування зловмисників.

	Колір
	чорний

	Матеріал корпусу
	пластик

	Розміщення 
	в приміщенні

	Гарантійний строк, міс.
	не менше 12 міс.



2. Назва товару: Датчики руху Ajax Motion Protect або еквівалент*

	[bookmark: _Hlk182304278]Назва параметра
	Технічні вимоги

	Класифікація
	датчик руху

	Виробник 
	Ajax 

	Модель
	Motion Protect 

	Сумісність
	з наявним у Замовника приладом Ajax Hub 2 (4G) Jeweller, а також іншими хабами та ретрансляторами (Rex, Rex2) без використання сторонніх серверів, чи платних ліцензій

	Тип підключення
	бездротовий з двостороннім зв’язком та шифром

	Тип сенсора руху 
	піроелектричний

	Тип елемента живлення
	CR123A

	Дальність радіосигналу
	1700 м (між датчиком та хабом (або ретранслятором сигналу) за відсутності перешкод)

	Канали зв’язку
	технологія зв’язку Jeweller або еквівалент*

	Частота передачі
	868,0−868,6 МГц

	Швидкість виявлення руху
	від 0,3 до 2 м/с

	Клас захисту
	IP50

	Дальність виявленя руху
	до 12 м

	Кути виявлення рухів
	горизонтальний 88.5о; вертикальний 80о

	Потужність радіопередавача датчиків
	до 20 мВт

	Робоча напруга
	3 В

	Імунітет до тварин
	вагою до 20 кг, висотою до 50 см

	Висота інсталяції 
	2,4 м (рекомендована)

	Призначення
	для виявлення присутності та переміщення людини у приміщенні, миттєво фіксує вторгнення

	Колір
	чорний

	Гарантійний строк, міс.
	не менше 12 міс.



3. Камери відеоспостереження Ajax BulletCam (5/2.8) або еквівалент*
	Назва параметра
	Технічні вимоги

	Класифікація
	камера відеоспостереження 

	Виробник
	Ajax 

	Модель
	BulletCam (5/2.8) 

	Сумісність
	Ajax Hub , Ajax Hub 2 , Ajax Hub 2 Plus , Ajax Hub Hybrid (без використання сторонніх серверів, платних ліцензій, тощо)

	Сумісне програмне забезпечення
	Ajax Systems (iOS / Android);                           Ajax Desktop (Windows / macOS)

	Тип камери
	IP-камера

	Тип підключення
	дротове

	Канал звʼязку
	Ethernet до 100 Мбіт/с

	Роздільна здатність 
	5 Мп (2880 х1620)

	Тип матриці 
	CMOS

	Розмір матриці
	5 Мп

	Об’єктив 
	фіксований

	Фокусна відстань (мін/макс)
	2.8 мм/2.8 мм

	Тип підсвічування
	інфрачервоне

	Дальність відсвічування 
	35 м

	Кут огляду по горизонталі
	110о

	Робоча напруга
	12 В

	Живлення
	Ethernet-порт, стандарт PoE 802.3at/af

	Клас захищеності
	IP65

	Призначення
	цілодобовий моніторинг периметра, розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту та надсилання миттєвих тривог, інтегруючись у загальну екосистему безпеки

	Колір
	чорний

	Максимальна робоча вологість
	90%

	Температурний діапазон
	· 30о С + 60о С

	Матеріал корпусу
	метал

	Розміщення 
	на вулиці та в приміщенні

	Гарантійний строк, міс.
	не менше 12 міс.



4. Камери відеоспостереження Ajax BulletCam (5/4.0) або еквівалент*
	Назва параметра
	Технічні вимоги

	Класифікація
	камера відеоспостереження 

	Виробник
	Ajax 

	Модель
	BulletCam (5/4.0) 

	Сумісність
	Ajax Hub , Ajax Hub 2 , Ajax Hub 2 Plus , Ajax Hub Hybrid (без використання сторонніх серверів, платних ліцензій, тощо)

	Сумісне програмне забезпечення
	Ajax Systems (iOS / Android);                           Ajax Desktop (Windows / macOS)

	Тип камери
	IP-камера

	Тип підключення
	дротове

	Канал звʼязку
	Ethernet до 100 Мбіт/с

	Роздільна здатність 
	5 Мп (2880 х1620)

	Тип матриці 
	CMOS

	Розмір матриці
	5 Мп

	Об’єктив 
	фіксований

	Фокусна відстань (мін/макс)
	4 мм/4 мм

	Тип підсвічування
	інфрачервоне

	Дальність відсвічування 
	35 м

	Кут огляду по горизонталі
	від 75° до 85°

	Робоча напруга
	12 В

	Живлення
	Ethernet-порт, стандарт PoE 802.3at/af

	Клас захищеності
	IP65

	Призначення
	цілодобовий моніторинг периметра, розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту та надсилання миттєвих тривог, інтегруючись у загальну екосистему безпеки

	Колір
	чорний

	Максимальна робоча вологість
	90%

	Температурний діапазон
	· 30о С + 60о С

	Матеріал корпусу
	метал

	Розміщення 
	на вулиці та в приміщенні

	Гарантійний строк, міс.
	не менше 12 міс.



Оскільки у Замовника вже впроваджена, змонтована та функціонує сертифікована система безпеки, основою якої є бездротовий охоронний прилад Ajax Hub 2 (4G) Jeweller (чорний), тому доцільно закупити обладнання торговельної марки Ajax або сумісне обладнання з відповідними технічними характеристиками. Метою даної закупівлі є доукомплектування, розширення та модернізація вже існуючої єдиної системи безпеки об’єкта.
Проведення даної закупівлі забезпечує дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії та ефективності. 
*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». 
** У разі, якщо Учасник пропонує еквівалент, то в такому випадку обов’язково надається порівняльна таблиця технічних характеристик та  будь-який документ або фото упаковки, або посилання на офіційний сайт виробника товару, де є інформація із зазначеними характеристик товару, запропонованого учасником. Додатково надається документальне підтвердження сумісності еквіваленту із наявним (встановленим) обладнанням у Замовника. 
Товар має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника (тощо) на зазначений товар. Пакування та маркування товару повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання. Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, мати цілісну оригінальну упаковку.
Місце та умови поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюються за рахунок учасника. 
Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026.
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
1) документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника (сертифікат відповідності/паспорт якості на товар тощо);
2) заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, на бланку учасника (у разі наявності), Таблицю 2 «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару);
3) фото упаковки товару, де видно маркування виробу, торгову марку, назву моделі чи посилання на сайт виробника (дистриб’ютора) за яким міститься повний опис технічних характеристик даної моделі. 



