**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі «Фарби» (код CPV за ДК 021:2015 – ***ДК 021:2015 44810000-1 Фарби)***

**Найменування:** Чернівецька митниця

**Код за ЄДРПОУ:** 43971359

**Місцезнаходження:** 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

**Категорія:** орган державної влади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «Фарби» (код CPV за ДК 021:2015 – ***ДК 021:2015 44810000-1 Фарби)***

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід. **UA-2023-06-13-004963-а**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 10800 грн UAH з ПДВ

Відповідно до кошторису Чернівецької митниці на 2023 рік існує потреба у здійсненні ***Закупівлі*** на суму **10800 грн.** **з ПДВ** товару фарби для фарбування об’єктів, що розташовані на п/п Чернівецької митниці.

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної продукції.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Характеристики** |
| **Фарба ПФ-115П, 2,8 кг біла або еквівалент** | банка | 4 | **Колір: білий*****Призначення:*** для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев’яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев’яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень.***Вміст ЛОС:*** ≤ 300 г/л.Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.***Фізико-хімічні показники:***1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.
2. Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100
3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45
4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60
5. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24
6. Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од. - не менше 60
7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 140-240
8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25
9. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1
 |
| **Фарба ПФ-115П жовта 2,8 кг або еквівалент** | банка | 2 | **Колір: жовтий*****Призначення:*** для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев’яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев’яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень.***Вміст ЛОС:*** ≤ 300 г/л.Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.***Фізико-хімічні показники:***1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.
2. Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100
3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45
4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60
5. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24
6. Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од. - не менше 60
7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 140-240
8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25
9. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1

  |
| **Фарба ПФ-115П світло-блакитна 2,8 кг або еквівалент** | банка | 8 | **Колір: світло-блакитний*****Призначення:*** для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев’яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев’яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень.***Вміст ЛОС:*** ≤ 300 г/л.Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.***Фізико-хімічні показники:***1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.
2. Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100
3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45
4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60
5. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24
6. Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од. - не менше 60
7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 140-240
8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25
9. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1

  |
| **Фарба ПФ-115П сіра 2,8 кг або еквівалент** | банка | 12 | **Колір: сіра*****Призначення:*** для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев’яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев’яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень.***Вміст ЛОС:*** ≤ 300 г/л.Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.***Фізико-хімічні показники:***1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.
2. Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100
3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45
4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60
5. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24
6. Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од. - не менше 60
7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 140-240
8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25
9. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1

  |

**Лакофарбова продукція повинна відповідати**  *ГОСТ 6465-76, ТУ У 24.3-24712930-115-2003 тара – металевою ємністю, призначена для внутрішніх та зовнішніх робіт та металевих поверхонь.*

1.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. Учасник має надати довідку в довільній формі, що при поставці Товару будуть дотримані і застосовані заходи із захисту довкілля.

2. Весь товар повинен постачатися в упаковці, що забезпечує його захист від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, якісним та таким, що не використовувався.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантаження, розвантаження та інших витрат визначених законодавством.

5. Якість товару, що пропонуються до постачання, повинні відповідати стандартам і технічній документації виробника.

6. Дата виготовлення товару повинна бути: не раніше грудня 2022 року.

7. Якщо учасник не є виробником продукції додатково необхідно надати наступні документи:

7.1 Документи, які підтверджують зв’язок Учасника із виробником (дистриб’юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб’ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів Учасником на даній процедурі). Лист від виробника про представництво його інтересів обов’язково повинен містити змістовний перелік технічних та інших документів наданих виробником Учаснику, з погодженням їх використання (копіювання, поширення).

**\*У разі не подання будь-якого із вище зазначених документів учасник у складі пропозиції надає інформацію у довільній формі із зазначенням причин не надання такого документа з посиланням на законодавчі акти.**