ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Харківська митниця (далі - митниця); код ЄДРПОУ: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Комунікаційне обладнання (код за ДК 021:2015 - 32570000-9 Комунікаційне обладнання)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-25-004429-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі: Кабель вита пара (бухта 305 м) (3 штуки), Комутатор (1 штука), Комутатор PoE (2 штуки), необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

**Кабель вита пара (бухта 305 м)**

Об’єм поставки – 3 шт.

Основні технічні і якісні вимоги, що висуваються:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметр/характеристика | Значення параметру / характеристики |
| 1 | Тип | U-UTP |
| 2 | Модель | OK-Net КПП-ВП (250) 4х2х0,54 або еквівалент\* |
| 3 | Категорія | 6 |
| 4 | Кількість пар | 4 |
| 5 | Матеріал токопровідної жили | Мідь (Cu) |
| 6 | Товщина токопровідної жили | 0,54 мм |
| 7 | Довжина кабелю | 305 м |

**Комутатор**

Об’єм поставки – 1 шт.

Основні технічні і якісні вимоги, що висуваються:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметр/характеристика | Значення параметру / характеристики |
| 1 | Тип | Некерований |
| 2 | Модель | TP-Link TL-SF1024D або еквівалент\* |
| 3 | Загальна кількість портів | >=24 |
| 4 | Мережеві інтерфейси | 10/100 Мбіт/с RJ45 |

**Комутатор PoE**

Об’єм поставки – 2 шт.

Основні технічні і якісні вимоги, що висуваються:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметр/характеристика | Значення параметру / характеристики |
| 1 | Тип | Некерований |
| 2 | Модель | TP-Link TL-SG1009P або еквівалент\* |
| 3 | Загальна кількість портів | >=8 |
| 4 | Кількість портів з PoE | >=8 |
| 5 | Мережеві інтерфейси | 10/100 Мбіт/с RJ45 |

Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Інші вимоги:

Товар, що постачається за цим Договором, повинен, на момент постачання Покупцю, відповідати технічному рівню та умовам державних стандартів, встановленим для такого Товару законодавством України та строком служби (строком придатності) не менше стандартного гарантійного строку Виробника.

Технічні, якісні характеристики Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Товар має бути новим, таким, що   не   перебував   у   експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не порушені. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції надається:

Довідка за встановленою у цьому Додатку формою, в якій учасник зазначає інформацію про фактичні технічні характеристики запропонованого предмета закупівлі, що планується до постачання, підписану особою, уповноваженою учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 21 710,00 грн. (Двадцять одна тисяча сімсот десять гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості проведено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами та доповненнями), через ЦЗО ДП «Українські спеціальні системи».