**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі:

Послуги з технічного обслуговуванню системи газопостачання та газового обладнання (код CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

**Найменування:** Чернівецька митниця

**Код за ЄДРПОУ:** 43971359

**Місцезнаходження:** 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

**Категорія:** орган державної влади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності технічних та якісних характеристик закупівлі:** Послуги з технічного обслуговуванню системи газопостачання та газового обладнання (код CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід
[UA-2023-11-14-005851-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-14-005851-a)

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Відповідно до кошторису Чернівецької митниці на 2023 рік існує потреба у здійсненні ***Закупівлі*** на суму 54600 грн. **з ПДВ**

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної послуги.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

1. **П/п Росошани** вул. Центральна191

-технічне обстеження підземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 3шт.

-технічне обстеження надземного крана 12шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 40шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 1шт

-ТО газових котлів настінних до 41 кВт 3шт

-перевірка на загазованість контрольної трубки 6шт

-перевірка щільності підземних газопроводів приладовим методом контролю вуличних газопроводів 32м.п.

-поточний ремонт обладнання ШГРП при наявності 2 комплектів 1шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-1год. роботи на послугу автотранспорту 1шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 1шт

2. **Адміністративний будинок м/п Кельменці** вул..Сагайдачного1

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-технічне обстеження надземного крана 3шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 36шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 1шт

-ТО газових котлів підлогових до 41 кВт 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-1год. роботи на послугу автотранспорту 0,5шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 0,5шт

3. **Виробничий комплек м/п Кельменці** вул. Партизанська 12

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-технічне обстеження надземного крана 29шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 142шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 1шт

-ТО газового котла підлогового до 41 кВт 1шт, -ТО газових конвекторів 4шт

-виконання ремонту регулятора КБРТ в стаціонарних умовах 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-1год. роботи на послугу автотранспорту 0,5шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 0,5шт

4. **П/п Сокиряни** вул. Могілівська 28.

-технічне обстеження підземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-перевірка на загазованість контрольної трубки 2шт

-технічне обстеження надземного крана 20шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 30шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-виконання технічного обслуговування комбінованих будинкових регуляторів тиску КБРТ в стаціонарних умовах 1шт.

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-1год. роботи на послугу автотранспорту 1шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 0,5шт

-ТО газового котла підлогового до 41 кВт 1шт

-ТО газового котла настінного до 41 кВт 1шт

-ТО газових конвекторів 7шт

5. **П/п Мамалига** вул. Центральна 228

-технічне обстеження підземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-перевірка на загазованість контрольної трубки 1шт

-технічне обстеження надземного крана 22шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 35шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-виконання технічного обслуговування комбінованих будинкових регуляторів тиску КБРТ в стаціонарних умовах 1шт.

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-1год. роботи на послугу автотранспорту 1шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 1шт

-ТО газових котлів підлогових до 41 кВт 2шт

-ТО газового котла настінного до 41 кВт 1шт

-ТО газових конвекторів 8шт