ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:**  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Закупівля за предметом – Послуги з технічного обслуговування ліфтів за кодом ДК 021:2015:50750000-7 (Послуги з технічного обслуговування ліфтів) проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2023

**3. Ідентифікатори закупівель: -** унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель UA-P-2024-08-28-008168-a

**4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно розрахункової потреби у послугах, що містять у собі комплекс взаємопов’язаних робіт попереджувального характеру, які виконуються в плановому порядку з метою забезпечення безперебійної роботи ліфтів.

До складу послуг з технічного обслуговування ліфтів включаються роботи, але не виключно:

- перевірка роботи та технічного стану ліфтів, забезпечення безпечної роботи ліфтів;

- перевірка, регулювання вузлів, ланцюгів безпеки, та вузлів, що не мають відношення до вузлів безпеки;

- чищення обладнання ліфта від пилу та бруду;

- змащувальні роботи;

- підтягнення нарізних сполучень;

- ревізія щитових та кабелів постійного вводу;

- чищення обладнання системи диспетчеризації (у разі наявності) від пилу та бруду;

- огляд кабелів системи диспетчеризації (у разі наявності) ліфтів, визначення ресурсу кабельних мереж;

- випробування працездатності системи диспетчеризації (у разі наявності);

- перевірка проходження всіх сигналів з диспетчеризації (у разі наявності) на пульт, справності виклику та якості гучномовного зв’язку з кабін і машинних приміщень, працездатності апаратів дистанційного ввімкнення-вимкнення на всіх ліфтах, заміна сигнальних ламп (у разі необхідності);

- інші роботи з технічного обслуговування, передбачені технічним паспортом або іншими нормативно-правовими актами або договорами.

- виїзд бригади/персоналу учасника у разі аварійної зупинки ліфта з людьми, реагування на відмови обладнання, відновлення працездатності після виявлення несправностей).За результатами огляду Виконавець надає документ щодо результатів технічного обслуговування. У разі необхідності проведення робіт з повного технічного обслуговування ліфтів, документ повинен містити інформацію щодо переліку робіт (із заміною запчастин, вузлів, деталей тощо), які необхідно провести для безпечної експлуатації ліфтів.

Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури ти житлової політики України від 10.04.2000 № 73 «Про затвердження державних нормативних документів», вимогами наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.12.2003 № 232 «Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» (ПББЕЛ), наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 «Про затвердження «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (ПБЕЕСУ), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 №4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), технічної документації заводу-виробника, ГОСТ 22011-95, Закону України від 14.10.1992р. № 2694-XII «Про охорону праці», а також технологічними процесами і інструкціями на окремі види робіт.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:**

Послуги з технічного обслуговування ліфтів (ДК 021:2015:50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010;

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:**

25066,67 грн з ПДВ;

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2024 рік.