**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Поточний ремонт з усунення аварійного стану мережі системи опалення (заміна труб опалення, заміна кранів) в підвальному приміщенні адміністративної будівлі Полтавської митниці, розташованої за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 28 (ДК 021:2015 - 50720000-8) за кодом ДК 021:2015 – 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»

 **3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-09-27-002761-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Поточний ремонт з усунення аварійного стану мережі системи опалення (заміна труб опалення, заміна кранів) в підвальному приміщенні адміністративної будівлі Полтавської митниці, розташованої за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 28 (ДК 021:2015 - 50720000-8)**

**за кодом ДК 021:2015 – 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»**

**Технічні та інші вимоги:**

1. В місцях, де Додаток № 3 до тендерної документації «Технічні вимоги» містить посилання на конкретну торгівельну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгові марки, патенти, типи або конкретне місце погодження чи спосіб виробництва, вважати наявним вираз «або еквівалент».

 2. Ціну тендерної пропозиції Учасник визначає згідно з кошторисними нормами України в будівництві «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі АВК-5, та у форматі “PDF” чи “JPEG”.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі тендерної документації Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати:

 - Договірну ціну;

 - Дефектний акт;

 - Локальний кошторис;

 - Підсумкову відомість ресурсів;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта.

 3. Довідку в довільній формі щодо гарантійного терміну якості на виконані роботи не менше 3 (трьох) років, якого Учасник зобов’язується дотримуватись після виконання робіт.

4. У разі зниження ціни за результатами аукціону, Переможець надає остаточні розрахунки за статтями витрат Договірної ціни у відповідності до кошторисних норм України в будівництві «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 в паперовому варіанті на момент підписання договору.

 5. Усі матеріали, які будуть використовуватись під час виконання робіт, повинні бути якісними, новими та такими, що не були у використанні, про що Учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

 6. На працівників, які будуть залучені до виконання робіт, необхідно надати видані уповноваженою організацією протокол або витяг з протоколу або посвідчення щодо перевірки знань з охорони праці.

 7. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, визначеному Договором (Додаток № 2 до тендерної документації).

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає нормам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля), про що в складі пропозиції Учасником надається лист у довільній формі.

Всі види, об’єми і строки надання послуг повинні погоджуватись із Замовником. Роботи повинні надаватись згідно з умовами договору, вимогами діючої нормативно-технічної документації.

 Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з тендерною документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

 Виконавець повинен:

* мати відповідні документи та дозволи на дані види робіт/послуг, гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для надання послуг, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;
* при виконанні робіт/послуг дотримуватись вимог Закону України та нормативних актів про охорону навколишнього природного середовища, інших законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм і правил;
* забезпечити в період надання послуг необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умов санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті.

|  |
| --- |
| **Об'єми робіт:** |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 0,0765 |   |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачанняз труб сталевих водогазопровідних оцинкованихдіаметром 15 мм | м | 8 |   |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачанняз труб сталевих водогазопровідних оцинкованихдіаметром 20 мм | м | 12 |   |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачанняз труб сталевих водогазопровідних оцинкованихдіаметром 25 мм | м | 4 |   |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачанняз труб сталевих водогазопровідних оцинкованихдіаметром 40 мм | м | 6 |   |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачанняз труб сталевих водогазопровідних оцинкованихдіаметром 50 мм | м | 6 |   |
| 7 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 66 |   |
| 8 | Спускання води із системи | м | 24 |   |
| 9 | Приварювання різьб на стальні трубопроводи до 50мм |  шт | 132 |   |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 8 |   |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 12 |   |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром32 мм | м | 4 |   |
| 13 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  шт | 72 |   |
| 14 | Заміна кранів водорозбірних | шт | 8 |   |
| 15 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматуридіаметром понад 32 до 50 мм | шт | 8 |   |
| 16 | Ремонт засувок діаметром до 100 мм | шт | 14 |   |
| 17 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання зрегулюванням | прилад | 262 |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |

Перелік та об'єм витратних матеріалів, необхідних для виконання ремонту згідно з договором, визначається Переможцем самостійно відповідно до будівельних норм та в межах ціни договору.

Переможець даної процедури погоджується з гарантійним терміном якості щодо наданих послуг впродовж 3 (трьох) років.

 З метою більш коректного визначення вартості пропозиції Учасник, за бажанням, може здійснити огляд об’єкту в присутності представника Замовника для візуального уточнення об’єму робіт.

Учасник при наданні послуг несе повну відповідальність за дотримання його персоналом вимог законодавства України про охорону праці та правил пожежної безпеки.

 Учасник гарантує, що під час надання Замовнику послуг застосовуватиме заходи щодо захисту довкілля та додержуватиметься вимог природоохоронного законодавства.

Вартість послуг включає усі пов’язані із наданням послуг витрати, у тому числі транспортні витрати, сплату податків та інших обов’язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні його пропозиції.

 **5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2024 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі**: 160011,35 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 160011,35 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.