**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікатоів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

 «Запчастини для автомобіля (акумулятори) »

за кодом ДК 021:2015 –31430000-9 Електричні акумулятори

**3. Ідентифікатори закупівель: —UA-2024-11-12-002608-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі** | **Характеристики Товару (еквіваленту), який пропонується Учасником*****(заповнюється Учасником)*** |
| **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики****(не гірше)** | **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** |
| Автомобільні акумуляторні батареї(AGM (Start-Stop)6 CT-70, (або аналог)2 штуки) | Номінальна ємність: | 70 А/год | *(із зазначенням виробника)* | Номінальна ємність: |  |
| Номінальна напруга: | 12 В | Номінальна напруга: |  |
| Пусковий струм по EN: | не менше 760 А  | Пусковий струм по EN: |  |
| Полярність: | справа + | Полярність: |  |
| Можливість обслуговування: | не обслуговуваний | Можливість обслуговування: |  |
| Тип клем: | стандартний конус (EURO) | Тип клем: |  |
|  | Технологія | AGM | Технологія | AGM |
| Гарантійний строк: | не менше 12 місяців | Гарантійний строк: | *(надати гарантійний лист під час подання тендерної пропозиції)* |
| Габарити (ДхШхВ): | не більше 278х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ): |  |
| Наявність паспорту заводу-виробника  | так | Наявність паспорту заводу-виробника | *(надати скан-копію під час подання тендерної пропозиції)* |
| Застосовність до автомобіля: | VOLKSWAGEN GOLF (1598 дизель), VOLKSWAGEN PASSAT (1968 дизель) | Застосовність до автомобіля: | VOLKSWAGEN GOLF (1598 дизель), VOLKSWAGEN PASSAT (1968 дизель) |
| Автомобільна акумуляторна батарея(AGM 6 CT-95, (або аналог)1 штука) | Номінальна ємність: | 95 А/год | *(із зазначенням виробника)* | Номінальна ємність: |  |
| Номінальна напруга: | 12 В | Номінальна напруга: |  |
| Пусковий струм по EN: | не менше 850 А | Пусковий струм по EN: |  |
| Полярність: | справа + | Полярність: |  |
| Можливість обслуговування: | не обслуговуваний | Можливість обслуговування: |  |
| Тип клем: | стандартний конус (EURO) | Тип клем: |  |
| Технологія | AGM | Технологія | AGM |
|  | Гарантійний строк: | не менше 12 місяців | Гарантійний строк: | *(надати гарантійний лист під час подання тендерної пропозиції)* |
| Габарити (ДхШхВ): | не більше 353х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ): |  |
| Наявність паспорту заводу-виробника  | так | Наявність паспорту заводу-виробника | *(надати скан-копію під час подання тендерної пропозиції)* |
| Застосовність до автомобіля: | MERCEDES-BENZ, VITO (2143 дизель). | Застосовність до автомобіля: | MERCEDES-BENZ, VITO (2143 дизель). |

**Якість товару та інше:**

Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

У комплекті поставки надаються документи, що підтверджують якість Товару (сертифікат або паспорт)

Транспортні послуги та інші витрати (пакування, розвантажувальні роботи в складське приміщення Покупця) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

Доставку Товару здійснює Постачальник, про що Учасник має надати гарантійний лист.

**Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему на момент проведення аукціону) закупівлі сканованих копій наступних документів завірених мокрою печаткою Учасника:**

Копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, що пропонується Учасником.

У випадку неможливості надати копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, Учасник може надати посилання на сторінку товару на офіційному сайті виробника або торговельної марки, де є всі необхідні технічні дані про товар, описані у вимозі.

 У разі якщо Товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість Товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**Особливі вимоги до предмету закупівлі:**

 Учасник надає технічні (якісні) характеристики до предмету закупівлі.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

 «Запчастини для автомобіля (акумулятори)» за кодом ДК 021:2015 –31430000-9 Електричні акумулятори» відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2024 рік за КПКВК 3506010-загальний фонд «Керівництво та управління у сфері митної політики».

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 19011,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувану вартість предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар в мережі Інтернет.