**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Запасні частини для службових автомобілів (автомобільні акумуляторні батареї) ДК 021:2015 (CPV): 31440000-2 – «Акумуляторні батареї»

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-11-14-016668-a.**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

У зв’язку з фізичним зносом виникла необхідність у придбанні автомобільних акумуляторних батарей для службового транспорту.

**Місце поставки товару:** 36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 28.

**Строк поставки товару:** протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника, але не пізніше 31.12.2024.

**2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Ціна повинна враховувати вартість акумуляторів, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати.

Не врахована Учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання Товару, що є предметом закупівлі, не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній Учасником за результатами електронного аукціону.

**Умови поставки:** Товар поставляється в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. За пошкодження Товару, які є наслідком неналежної упаковки, відповідальність несе Учасник.

Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання Товару можна було переконатися, що Товар є новим (що раніше не перебував у використанні), який не піддавався раніше ремонту, модернізації або відновленню. Упаковка не повинна містити розтинів, вм’ятин, порізів, деформації.

Товар постачається одноразово, але не пізніше **31.12.2024 року**. Поставка Товару здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надходження заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку).

Відвантаження, доставка до місця поставки Товару та розвантаження Товару на склад Замовника здійснюється Учасником власними силами і транспортом.

**Для підтвердження відповідності запропонованого товару вищезазначеним вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції надає:**

1. Документ, який підтверджує **всі** характеристики запропонованого товару, а саме: сертифікат/ паспорт якості/декларація відповідності на Товар тощо (у випадках, передбачених законодавством України).

2. В разі надання Товару торгової марки, що є еквівалентом, надається також посилання на сайт виробника Товару.

***3. Документи, що підтверджують гарантію на товар (гарантійний талон/ посвідчення) під час подання тендерної пропозиції.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі** | | | |
| **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** | |
| Автомобільні акумуляторні батареї  (VARTABlue Dynamic-74Ah, R+,680А або еквівалент) | Номінальна ємність: | 74 А/год |
| Номінальна напруга: | 12 В |
| Пусковий струм по EN: | не менше 680А |
| Полярність: | справа + |
| Можливість обслуговування: | не обслуговуваний |
| Тип клем: | стандартний конус (EURO) |
| Гарантійний строк: | не менше 12 місяців |
| Габарити (ДхШхВ): | не більше 276х175х190 мм |
| Наявність паспорту заводу-виробника | так |
| Застосовність до автомобіля: | VOLKSWAGEN PASSAT (1968 дизель) |