**ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів за кодом ДК 021:2015 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок».

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-03-000578-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

1. Адреса об’єкту надання послуг: 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25.
2. Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.07.2025 року.

Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню:

| № з/п | Назва обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиціонер MitsubishiMSC-GA35VB | 1 |
| 2 | Кондиціонер GREE GWH 18 PD-KЗNNA1A | 1 |
| 3 | Кондиціонер MitsubishiMSC-GC35GA | 1 |
| 4 | Кондиціонер SUMEC SUA | 1 |
| 5 | Кондиціонер Gree Ez Cozy GWH | 2 |
| 6 | Кондиціонер ДЕККЕR DWH-9000 | 1 |
| 7 | Кондиціонер Gree Ez Cozy GWH09NA | 3 |
| 8 | Кондиціонер Funai FC-90 | 7 |
| 9 | Кондиціонер SUMEC SUA | 2 |
|  | Всього: | 19 |

Послуги з ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів (далі – Послуги) включають наступні технологічні операції та організаційні дії з підтримки працездатності кондиціонера:

1. огляд і перевірка на пошкодження внутрішніх і зовнішніх блоків кондиціонера;
2. перевірка кріплень блоків;
3. очищення поверхонь внутрішнього і зовнішнього блоків із застосуванням спеціальних технічних і хімічних засобів;
4. антибактеріальна обробка (дезінфекція) теплообмінників внутрішнього блоку спліт-системи;
5. очищення фільтрів внутрішнього блоку (заміна у разі необхідності);
6. очищення дренажу;
7. контроль кількості фреону, перевірка на наявність витоку, при необхідності, усунення несправностей (усунення витоку, вакуумування);
8. дозаправка або заправка фреоном кондиціонера типу спліт-систем;
9. перевірка та налагодження роботи компонентів низькотемпературного комплекту (електронного регулятора швидкості вентилятора зовнішнього блоку, підігріву картеру зовнішнього блоку, підігріву дренажу, термостату тощо);
10. перевірка і обтягування різьбових та контактних з'єднань;
11. контроль температури повітря на виході випарника;
12. перевірка електричних з’єднань;
13. візуальний контроль роботи системи;
14. діагностика на працездатність у всіх режимах;
15. перевірка наявності кодів-помилок;
16. перевірка системи на відсутність сторонніх запахів та звуків.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

Послуги надаються з використанням витратних матеріалів Виконавця, вартість яких входить у вартість Послуг. Усі матеріали, запасні частини та технологічні рідини, які будуть використані у процесі надання Послуг повинні бути новими. Поряд з оригінальними запасними частинами та матеріалами допускається встановлення/використання еквівалентних, якість яких відповідає вимогам заводу-виробника обладнання, Держстандартом, технічним або іншим умовам, які пред’являються до послуг даного виду та може бути підтверджена відповідними документами про їх якість.

Після надання Послуг обладнання повинно функціонувати відповідно до своїх технічних характеристик.

Виконавець гарантує роботу обладнання після проведення технічного обслуговування протягом 6 місяців з дати підписання Акту прийому-передачі наданих послуг.

Утилізація відпрацьованих матеріалів та запчастин проводиться Виконавцем за власний рахунок. У разі псування майна, матеріальних цінностей Замовника з вини Виконавця, їх відновлення проводиться Виконавцем власними силами та засобами у повному обсязі.

Виконавець повинен мати відповідну кваліфікацію та бути забезпечений необхідним інвентарем, засобами індивідуального захисту, витратними матеріалами.

Послуги необхідно проводити у робочі години відповідно до графіку роботи Замовника, з обов’язковим попереднім наданням необхідної інформації для допуску працівників Учасника до приміщень Замовника.

Надані послуги приймаються Замовником зі складанням Акту прийому-передачі наданих послуг, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

Більш детальні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у відповідному додатку до тендерної документації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Кошторисом Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Запланована закупівля включена до річного плану закупівель Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік.

Розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість становить 19 000,00 грн. з ПДВ та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Житомирської митниці за КЕКВ 2240.