**ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання за кодом ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-01-002494-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Мета закупівлі: Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 рр.. та виконання «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (розд. II п. 2.1; розд. III пп. 3.2, 3.3; розд. IV пп. 4.3, 4.7; розд V пп. 3.2, 3.9).

Перелік послуг:

Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання включає в себе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Об’єкти Житомирської митниці:**  Митний пост «Коростень», Митний пост «Овруч», Митний пост «Звягель» | | |  | |
| № з/п | Перелік послуг | Кількість обладнання | Періодичність послуг | |
| Митний пост «Коростень» | | | ІІІ кв. | ІV кв. |
| 1 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100м | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування засувки Ду від 50 до 80мм | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 15 до 40 мм | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю від 50 до 100кВт | 1 |  | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40мм | 1 |  | 1 |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Транспортні витрати |  | 1 | 1 |
| Митний пост «Овруч» | | |  |  |
| 1 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Перевірка фланцевого з'єднання | 1 |  | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 50 до 80 мм | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 15 до 40 мм | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю більше 100 кВт | 1 |  | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40мм | 1 |  | 1 |
| 9 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Транспортні витрати |  | 6 | 6 |
| Митний пост «Звягель» | | |  |  |
| 1 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50м | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Перевірка фланцевого з'єднання | 1 |  | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 15 до 40 мм | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю до 30кВт | 1 |  | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40мм | 1 |  | 1 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Транспортні витрати |  | 6 | 6 |

Надання послуги включає складання технічного звіту з актом готовності по кожному об’єкту.

Місце надання послуги: м. Коростень, вул. Сосновського, 28-Г; м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/21; м. Звягель, вул. І. Франка, 31 А.

Строк надання послуги – до 31.12.2025 року.

Умови надання послуг:

Учасник у відповідності до вимог «Правил технічної експлуатації систем газопостачання» затверджених Наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року, повинен підтвердити: наявність власної АДС або скан-копії Договіру з АДС Оператора ГРМ.

Місце дислокації АДС, з урахуванням необхідності прибуття бригади АДС на місце аварії не пізніше ніж за 40 хв. з моменту виїзду.

Усі пов'язані з наданням послуг роботи виконуються з використанням власного автотранспорту, матеріалів, приладів, інструментів, засобів та витратних матеріалів Учасника.

Більш детальні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у відповідному додатку до тендерної документації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Кошторисом Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Запланована закупівля включена до річного плану закупівель Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік.

Розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість становить 19 000,00 грн. та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Житомирської митниці за КЕКВ 2240.