ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Миколаївська, 16Б, 61005; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів (код за ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-19-008320-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для забезпечення сталого функціонування митниці існує потреба у закупівлі послуг з технічного обслуговування кондиціонерів, необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Учасник при підготовці тендерної пропозиції та Виконавець під час виконання Договору про надання послуг зобов’язується дотримуватись вимог передбачених чинним законодавством України, норм та правил, у сфері даного виду послуг.

4.2. Послуги з технічного обслуговування кондиціонера (далі – Послуги) виконуються та включають наступні технологічні операції та організаційні дії з підтримки працездатності або справності кондиціонера:

4.3.1. повна перевірка працездатності у всіх режимах;

4.3.2. повне очищення поверхонь внутрішнього і зовнішнього блоків із застосуванням спеціальних технічних і хімічних засобів кондиціонера (максимальна висота розташування зовнішнього блока 7 метрів);

4.3.3. антибактеріальна обробка (дезінфекція) теплообмінників внутрішнього блоку спліт-системи;

4.3.4. контроль кількості холодоагенту (фреону), перевірка на наявність витоку, при необхідності, усунення неполадок (усунення витоку, дозаправка, вакуумування);

4.3.5. перевірка роботи дренажної системи;

4.3.6. перевірка і обтягування різьбових та контактних з'єднань;

4.3.7. контроль температури повітря на виході випарника;

4.3.8. візуальний контроль роботи системи;

4.3.9. перевірка системи на відсутність сторонніх запахів і звуків;

4.3.10. огляд і перевірка внутрішніх і зовнішніх блоків кондиціонера (максимальна висота розташування зовнішнього блока 7 метрів).

4.3. Учасник надає гарантію на надані Послуги та використані запасні частини терміном не менше 12 місяців з дати підпису актів приймання-передачі наданих послуг. Учасник під час на-дання послуг повинен використовувати тільки нові матеріали, технологічні рідини та запасні частини, якість яких відповідає вимогам заводу-виробника кондиціонера, Держстандартом, технічним або іншим умовам, які пред’являються до послуг даного виду.

4.4. Послуги необхідно проводити у робочі години відповідно до графіку роботи Замовника, з обов’язковим попереднім наданням Учасником необхідної інформації для допуску працівників Учасника до приміщень Замовника.

4.5. Утилізация відпрацьованих матеріалів та запчастин проводиться Учасником за власний рахунок. У разі псування майна, матеріальних цінностей Замовника з вини Учасника, їх відновлення проводиться Учасником власними силами та засобами у повному обсязі.

4.6. Надання послуг здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища. Під час надання послуг, Виконавець повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення.

4.7. Учасник під час надання послуг повинен гарантувати дотримання правил пожежної без-пеки, правил улаштування електроустановок, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачами і інших діючих нормативних документів та стандартів, а також експлуатаційних вимог виробників кондиціонерів.

4.8. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі послуг.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 100572,00 грн.(Сто тисяч п’ятсот сімдесят дві гривні 004 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями).