|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  |
| **1.** | **Назва предмета закупівлі**  | **Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю на міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава – Руська» та «Шегині» .** **Код за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник»71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань» (UA-2025-10-10-003458-a)** |
| **2.**  | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю на міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава – Руська» та «Шегині» .** **Код за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник»71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань»**

|  |
| --- |
|  |

**Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю «А-1», «Б-1»** **на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець»** * Вимірювання опору розтікання струму контуру

заземлення діаг. до 200м вимір 2* Перевірка наявності кола між заземлювачем і

заземленими елементами 100 точок 0,5* Вимірювання опору ізоляції мегаомметром

силових кабельних та інших чотирьох провідних ліній лінія 33* Вимірювання опору розтікання струму

заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8* Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль»

(без імітації короткого замикання) вимір. 3**Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель «літ. «А-1» технічних засобів митного контролю на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення** **«Рава - Руська»*** Вимірювання опору розтікання струму контуру

заземлення діаг. до 200м вимір 2* Перевірка наявності кола між заземлювачем і

заземленими елементами 100 точок 0,5* Вимірювання опору ізоляції мегаомметром

силових кабельних та інших чотирьох провідних ліній лінія 33* Вимірювання опору розтікання струму

заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8* Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль»

(без імітації короткого замикання) вимір. 3**Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель «літ. «Ч-1» технічних засобів митного контролю на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення** **«Шегині», вул. Героїв України** * Вимірювання опору розтікання струму контуру

заземлення діаг. до 200м вимір 2* Перевірка наявності кола між заземлювачем і

заземленими елементами 100 точок 0,5* Вимірювання опору ізоляції мегаомметром

силових кабельних та інших чотирьох провідних ліній лінія 33* Вимірювання опору розтікання струму

заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8* Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль»

(без імітації короткого замикання) вимір. 3  |
| **3.** | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 36067,50грн.Розмір бюджетного призначення становить 36067,50 грн. |