**ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з вимірювання опору захисних заземлень, опору ізоляції електропроводки та повного опору петлі фаза-нуль за кодом ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-24-000536-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва послуг** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Послуги з вимірювання опору захисних заземлень, опору ізоляції електропроводки та повного опору петлі фаза-нуль | послуга | 5 |

**ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ :**

## Заміри повинні проводитись згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 жовтня 1997 року N 257.

**4**

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІРІВ :**

Заміри проводяться на 5 об’єктах Житомирської митниці за адресами:

* Адмінприміщення - м. Житомир, вул. Перемоги, 25;
* Адмінприміщення - м. Коростень, вул. Сосновського, 28-Г;
* Адмінприміщення - м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/21;
* Адмінприміщення - м. Звягель, вул. І. Франка, 31 А;
* Адмінприміщення - м. Бердичів, вул. Семенівська, 23.

Заміри повинні включати в себе:

* м. Житомир, вул. Перемоги, 25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимірювання опору заземлюючого пристрою |  | Одне вимірювання | 2 |
| Вимірювання перехідного опору між заземлюючими пристроями та заземлюючими елементами |  | Одне вимірювання | 7 |
| Вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» |  | Одне вимірювання | 52 |
| Вимірювання опору ізоляції кабелів, проводів силової та освітлювальної електропроводки, ізоляції електричного обладнання до 1 кВ |  | Одне вимірювання | 61 |

* м. Коростень, вул. Сосновського, 28-Г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимірювання опору заземлюючого пристрою |  | Одне вимірювання | 3 |
| Вимірювання перехідного опору між заземлюючими пристроями та заземлюючими елементами |  | Одне вимірювання | 27 |
| Вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» |  | Одне вимірювання | 11 |
| Вимірювання опору ізоляції кабелів, проводів силової та освітлювальної електропроводки, ізоляції електричного обладнання до 1 кВ |  | Одне вимірювання | 61 |

* м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимірювання опору заземлюючого пристрою |  | Одне вимірювання | 6 |
| Вимірювання перехідного опору між заземлюючими пристроями та заземлюючими елементами |  | Одне вимірювання | 14 |
| Вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» |  | Одне вимірювання | 36 |
| Вимірювання опору ізоляції кабелів, проводів силової та освітлювальної електропроводки, ізоляції електричного обладнання до 1 кВ |  | Одне вимірювання | 51 |

- м. Звягель, вул. І. Франка, 31 А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимірювання опору заземлюючого пристрою |  | Одне вимірювання | 1 |
| Вимірювання перехідного опору між заземлюючими пристроями та заземлюючими елементами |  | Одне вимірювання | 12 |
| Вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» |  | Одне вимірювання | 9 |
| Вимірювання опору ізоляції кабелів, проводів силової та освітлювальної електропроводки, ізоляції електричного обладнання до 1 кВ |  | Одне вимірювання | 34 |

- м. Бердичів, вул. Семенівська, 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимірювання опору заземлюючого пристрою |  | Одне вимірювання | 1 |
| Вимірювання перехідного опору між заземлюючими пристроями та заземлюючими елементами |  | Одне вимірювання | 22 |
| Вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» |  | Одне вимірювання | 12 |
| Вимірювання опору ізоляції кабелів, проводів силової та освітлювальної електропроводки, ізоляції електричного обладнання до 1 кВ |  | Одне вимірювання | 49 |

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМІРІВ:

Замір опору заземлення мають проводити уповноважені організації, які мають відповідну акредитацію та кваліфікований персонал.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ:

Результати замірів мають оформлюватись відповідним документом (технічним звітом по результатах електричних вимірювань в електроустановках напругою до 1000 В з відповідними протоколами вимірювань по об’єктах митниці), який містить інформацію про засіб вимірювальної техніки, дату повірки, результати вимірювань, висновок про придатність та іншу необхідну інформацію.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ , УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІРІВ :

Заміри мають бути проведені безпосередньо в адмінприміщеннях митниці за вказаними вище адресами.

Більш детальні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у відповідному додатку до тендерної документації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Кошторисом Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Запланована закупівля включена до річного плану закупівель Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік.

Розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість становить 35 000,00 грн. з ПДВ та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Житомирської митниці за КЕКВ 2240.