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                             Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ    

                                         Державної митної служби України
 (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
                                          ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, 76005 м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно  кожного  лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й  частин  предмета  закупівлі (лотів)   (за наявності): «Електричний вилковий навантажувач»  код  ДК 021:2015:42410000-3  Підіймально-транспортувальне обладнання.
3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-06-25-011591-a.
4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 600 000,00 гривень з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін. 
5. Розмір бюджетного призначення: 1 600 000,00 гривень з ПДВ, відповідно до кошторису Івано-Франківської митниці на 2026 рік (спеціальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».  
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.
 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
«Електричний вилковий навантажувач» код ДК 021:2015:42410000-3  Підіймально-транспортувальне обладнання
Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.  

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва,  вважати вираз «або еквівалент».
У місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника, а саме електричний вилковий  навантажувач  CBH 2.0 –V3  (або еквівалент).
Місце поставки товару: 76005, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159.

Строк поставки товару: до 31.08.2026 року.

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

	Електричний вилковий навантажувач   CBH 2.0 –V3 (або еквівалент)

Код ДК 021:2015:42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання



	№
	Найменування показника
	Вимога замовника
	Характеристики товару, що пропонує Учасник до постачання

(необхідно вказати точні показники)_

	1. 
	Привод 
	електричний
	

	2. 
	Вантажопідйомність
	2000 кг
	

	3. 
	Відстань до центру ваги 
	500 мм
	

	4. 
	Власна вага
	3549 кг
	

	5. 
	Тип щогли
	                 DZ трьохсекційна
	

	6. 
	Висота підйому вил
	                  4800 мм
	

	7. 
	Будівельна висота щогли
	2265 мм
	

	8. 
	Вільний хід вил
	1170 мм
	

	9. 
	Висота  щогли у розкладеному стані
	                  5975 мм
	

	10. 
	Шини
	        Супереластик SE
	

	11. 
	Загальна ширина 
	                1154 мм
  
	

	12. 
	Загальна довжина 
	                3535 мм
	

	13. 
	Розмір вил
	             40-122-1150 мм
	

	14. 
	Швидкість руху з вантажем/без вантажу 
	 16/17 Км/год
	

	15.
	Макс. здатність  подолання підйомів з вантажем/без вантажу

	 15/20%
	

	 16.
	Робоче гальмо
	Гідравлічне 
	

	17.
	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил.
	 10 кВт
	

	18.
	Двигун підйому 
	16 кВт
	

	19.
	Акумулятор Li-on
	80 V 230 Ah
	

	20.
	Зарядний пристрій
	80 V 100 A
	


Комплектація

	Робоче світло-передні фари  LED
	+

	Проблисковий маячок
	+

	Дзеркало заднього виду
	+

	ФлоорСпот позаду
	+

	Комбіновані фари позаду
	+

	Інтегрована каретка бічного зсуву
	+

	Кабіна оператора з обігрівом, двірники та омивачі скла, металеві двері з зсувним склом
	+

	Акустичний сигнал зворотнього руху
	+


1.1. Учаснику необхідно надати в складі тендерної пропозиції технічну специфікацію відповідно до нижченаведеної форми:

                                      ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

	№
	Найменування пропонованого товару

(марка/модель)
	Одиниця виміру
	Кількість
	Виробник товару*
	Країна походження товару**
	Рік виробництва

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	(зазначити повне найменування товару: марка/модель)
	  штука
	1
	
	
	


2. Інші умови:

2.1. Запропонований Учасником товар має бути новим (не раніше 2025 року виготовлення), таким, що не вживався, не експлуатувався, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. (Надати гарантійний лист).

2.2. Гарантійний термін: 12 місяців, або 2000 мото/годин в залежності, що настане раніше. (Надати гарантійний лист).

2.3. Гарантійне зобов’язання Учасника щодо готовності і можливості  обслуговування та ремонту запропонованого товару (протягом строку дії гарантійних зобов’язань) в мережі сервісних центрів з обслуговування на території України, надати перелік сервісних центрів (із зазначенням їх назви, місцезнаходження та контактних телефонів) на території України  окрім тимчасово окупованих.

2.4. У складі тендерної пропозиції Учасник надає сертифікат відповідності та/або інші документи, що підтверджують якість товару.

- гарантійний лист, який підтверджує, що на момент поставки товару, Учасник зобов’язується надати  повний пакет документів для реєстрації автомобіля (спецтехніки) в сервісних центрах МВС та органах Держпраці;

- гарантійний лист, який підтверджує, що запропонований Учасником товар не знаходиться під  заставою або під арештом;

- гарантійний лист, який підтверджує, що запропонований Учасником товар, є технічно- справним;

2.5. Гарантійний лист щодо забезпечення передпродажної підготовки навантажувача вилкового електричного, введення в експлуатацію, а також проведення навчання з експлуатації та обслуговування.

   2.6. Поставка товару входить у вартість цінової пропозиції та повинна бути виконана у строк відповідно до умов договору.
   2.7. Учасник гарантує якість та надійність товару, що постачається протягом терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар.
Товар повинен відповідати вимогам  охорони праці, екології та пожежної безпеки

Вся технічна документація на товар повинна бути на українській мові.
У разі ненадання будь-якого документу відповідно до вимог тендерної документації  Учасник повинен надати Довідку в довільній формі з переліком таких документів та з обґрунтуванням підстав щодо ненадання таких документів або надати іншій документ, якщо таке передбачено тендерною документацією.

Будь-яка інформація від імені Учасника у формі довідок, листів, тощо підписується його уповноваженою особою та скріплюється печаткою (у разі наявності).

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації. 
