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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Закупівля послуг по перевірці опору розтікання й заземлення магістралей і устаткування, ізоляції силових та освітлювальних проводок та випробування захисних засобів та пристосувань за кодом ДК 021:2015 – 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробовувань»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-08-05-007792-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Послуги з перевірки опору розтікання й заземлення магістралей і устаткування, ізоляції силових та освітлювальних проводок та випробування захисних засобів та пристосувань від короткого замикання (далі за текстом – Послуги) здійснюються відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 
№ 91, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за 
№ 350/20663, ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».
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	Заземлюючі пристрої:
	
	
	

	
	Вимір опору розтікання струму заземлюючого пристрою
	ДБН Д2.6-1-2000
П1-61-2
	1 контур
	3


	
	Перевірка наявності кола між заземлюючими елементами і основним заземлювачем
	ДБН Д2.6-1-2000
П1-61-6
	1 точка
	374

	
	Замір повного опору кола  фаза-нуль.
	ДБН Д2.6-1-2000
П1-61-8
	1 струмо-             приймач
	31

	2
	Кабельні роботи:
	
	
	

	
	Вимір опору ізоляції мегомметром
	ДБН Д2.6-1-2000
П1-62-15
	1 лінія
	284
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Учасник у складі пропозиції повинен надати:
1. Сканкопію свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», яке чинне на дату розкриття тендерної пропозиції та на весь період дії договору про закупівлю.
2. Сканкопію дозволу Держпраці (або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В, який чинний на дату розкриття тендерної пропозиції та на весь період дії договору про закупівлю.
Строк надання послуг: з дати підписання договору уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2026.
Якість послуг повинна відповідати вимогам ПУЕ, ПТЕЕС, ПБЕЕС; НПАОП 40.1-1.07-01.
Для спроможності виконання послуг за технічним завданням Замовника Учасник повинен мати власну або орендовану (або залучену на інших умовах) вимірювальну лабораторію. 
Для підтвердження вимірювальних можливостей даної лабораторії необхідно надати у складі пропозиції сканкопію з оригіналу або копію діючого сертифікату на систему керування вимірюванням, що посвідчує її відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, або сканкопію іншого документу на підтвердження вимірювальних можливостей даної лабораторії.
Сфера вимірювань лабораторії має містити наступні об’єкти вимірювань і показники, що оцінюються за вказаними об’єктами: 
- електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ (вимірювання опору ізоляції);
- заземлювальні пристрої (вимірювання опору заземлюючого пристрою, перевірка значення повного опору петлі “фаза – нуль” в установках на напругу до 1кВ).

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2026 рік по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

[bookmark: _Hlk168558675]6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 7 500,00 грн. без ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: 
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.
Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо», тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 7 500,00 грн. без ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.

