Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*
(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-14-001426-a   
 
	 Назва предмета закупівлі
	Лампи LED 
Код згідно з ДК 021:2015 – 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі ламп LED.
Розмір бюджетного призначення – 10 400,00 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 8 492,30 грн без ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3  розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.
НОМЕНКЛАТУРНА ПОЗИЦІЯ
	№
	Назва товару
	Код згідно з ДК 021:2015
	Одиниця виміру
	Кількість товару

	1
	Лампа LED Е27
	 31531000-7 Лампи
	шт.
	45

	2
	Лампа LED G13

	 31532100-5  Трубчасті лампи
	шт.
	70



ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
1. Лампа LED Е27
	[bookmark: _Hlk202957947]Назва параметра
	Технічні вимоги

	Потужність, W
	10 

	Колірна температура, K
	в діапазоні від 4000 до 4500

	Тип цоколя
	Е27

	Кут розсіювання 
	200-300 °

	Світловий потік, Lm
	не менше 850 

	Напруга (діапазон), V
	170-270

	Гарантія, місяців
	не менше 12



2. Лампа LED G13
	Назва параметра
	Технічні вимоги

	Довжина, мм
	1200 

	Потужність, W
	18 

	Колірна температура, K
	в діапазоні від 4000 до 4500

	Тип цоколя
	 G13

	Кут розсіювання 
	250-330 °

	Світловий потік, Lm
	1800-2500

	Напруга (діапазон), V
	165-300

	Гарантія, місяців
	не менше 12



*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар (у випадках, передбачених законодавством України).
 Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання.
Місце поставки: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. 
Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026



