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ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ
Код ЄДРПОУ 43997555

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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	Назва предмета закупівлі
	«Поточний ремонт (заміна) віконних блоків»

	2
	Код за класифікатором 
ДК 021:2015 (CPV)
	45420000-7 Столярні та теслярні роботи
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	Вид процедури закупівлі
	Відкриті торги з особливостями
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	Ідентифікатор закупівлі
	ID: UA-2026-10-12-009268-a
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Послуги за вищезазначеною закупівлею повинні надаватись у відповідності до: ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель», ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією»,ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері»,ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Настанова з монтажу вікон і дверей», ДСТУ ISO 9001 (система управління якістю),  вимогам норм з охорони праці. 
Адміністративна будівля за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 8А, м. Київ
Загальна характеристика об’єкту: Митний комплекс, який введений в експлуатацію в 2000 році, складається з двох семиповерхових адміністративних будівель (АПК-1 і АПК-2,  осі 17-20 і 1-3 відповідно), а також складських приміщень які їх об’єднують (осі 3-17). Окремо розташовані будівлі контрольно – пропускних пунктів (КПП – 1 та КПП- 2) 
- Стан існуючих конструкцій:
В результаті падіння ворожого дрону були зафіксовані пошкодження металопластикових вікон та завнішніх алюмінієвих дверей адміністративної  будівлі митного комплексу. Пошкодження включають: 
· зовнішні алюмінієві двері центрального входу – зруйновано склопакети 
· зовнішні алюмінієві двері КПП 2 -  ушкоджені рами, змінені геометрія конструкції;
· металопластикові вікна – вибиті склопакети, порушена геометрія, зламані редуктори, ножиці, петлі.  
	 
Службово-виробничий будинок за адресою: м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».                                           
Загальна характеристика об’єкту:  Триповерхова будівля загальною площею 2352,9 кв.м.
Рік забудови 1993р., введення в експлуатацію 1996р.,
- Стан існуючих конструкцій:
В результаті падіння ворожого дрону  пошкоджене скління алюмінієвих вікон та  метало пластикових вікон.
Вимоги до виконання робіт/послуги:
Вхідні двері залюмінієвого теплого профілю:
Предмет закупівлі включає:
· виготовленнядверних блоків; 
· постачання дверних блоків;
· демонтаж існуючих конструкцій; 
· монтаж нових конструкцій;  
· вивезення будівельного сміття. 
Вимоги до дверних конструкцій
Профільна система (алюмінієвий теплий профіль):
· матеріал — алюміній із терморозривом (поліамідна вставка) або еквівалент; 
· монтажна глибина — не менше 76 мм; 
· ширинатермовставки — не менше 39 мм; 
· покриття — порошкове фарбування або анодування; 
· форма та колір — білий.
Склопакет:
  двокамерний (три скла); 
  енергозберігаюче покриття (Low-E або еквівалент); 
  заповнення інертним газом (аргон або криптон); 
  товщина — 32–44 мм;
Фурнітура:
· глуха/поворотно-відкидна; 
· наявність режиму мікропровітрювання; 
· блокування помилкового відкривання; 
· ресурс роботи — не менше 20 000 циклів. 
Ущільнювачі:
· не менше двох контурів; 
· матеріал — EPDM або еквівалент. 
Вимоги до монтажу
Демонтаж існуючих конструкцій виконується з дотриманням цілісності несучих конструкцій будівлі.
Монтаж здійснюється відповідно до вимог ДСТУ з використанням:
· монтажної піни; 
· анкерних кріплень або монтажних пластин. 
Монтаж повинен забезпечувати:
· герметичність вузлів примикання; 
· відсутність містків холоду; 
· правильну геометрію встановлених конструкцій. 
Особливі умови виконання робіт:
· поетапне виконання робіт; 
· дотримання правил охорони праці та техніки безпеки; 
· мінімізація шуму, пилу та незручностей для працівників установи. 

 Віконні блоки з металопластикового профілю :
 Предмет закупівлі включає:
· виготовлення віконних блоків; 
· постачання віконних блоків;
· демонтаж існуючих конструкцій; 
· монтаж нових конструкцій;  
· вивезення будівельного сміття. 
Учасник повинен надати документи, що підтверджують відповідність продукції вимогам чинного законодавства України (сертифікати, декларації відповідності або інші документи).
Усі матеріали, вироби та роботи повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам та стандартам України.
Вимоги до віконних конструкцій
Профільна система (металопластиковий профіль):
· матеріал — ПВХ; 
· монтажна глибина — не менше 72 мм; 
· камерність — не менше 5 камер; 
· армування — не менше 1,5 мм;
· форма та колір — білий.
Склопакет:
двокамерний  (три скла); 
товщина - не менше 32 мм
  енергозберігаюче покриття (Low-E або еквівалент); 
  заповнення інертним газом (аргон ).
Фурнітура:
· поворотно-відкидна ; 
· багатоточкове замикання; 
· блокування помилкового відкривання; 
Ущільнювачі:
· не менше двох контурів; 
· матеріал — EPDM або еквівалент. 
Вимоги до монтажу
Демонтаж існуючих конструкцій виконується з дотриманням цілісності несучих конструкцій будівлі.
Монтаж здійснюється відповідно до вимог ДСТУ з використанням:
· монтажної піни; 
· анкерних кріплень або монтажних пластин. 
Монтаж повинен забезпечувати:
· герметичність вузлів примикання; 
· відсутність містків холоду; 
· правильну геометрію встановлених конструкцій. 
Особливі умови виконання робіт:
· поетапне виконання робіт; 
· дотримання правил охорони праці та техніки безпеки; 
мінімізація шуму, пилу та незручностей для працівників установи.
 
Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями.
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	Очікувана вартість предмета закупівлі
	375 000,00 (триста сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ
(РПЗ – 450 000,00 грн. з ПДВ)
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами та попередніми договорами. 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося шляхом проведення моніторингу цін за допомогою пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни на аналогічні послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозоро» в межах наявних кошторисних призначень.
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2026 рік Київської митниці за КЕКВ 2240.




Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК


Начальник господарсько-експлуатаційного
відділу управління адміністративно-
господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ

